檀溪湖智慧农贸市场设备及服务采购

询价公告

湖北云谷信息技术有限公司将采购檀溪湖智慧农贸市场设备及服务，拟就采购项目组织询价，欢迎符合资格条件的单位参加报名。

一、询价项目内容

1.项目名称：檀溪湖智慧农贸市场设备及服务采购。

2.采购内容：WiFi系统、智能收银一体秤及配套设施、应用软件系统开发服务及互联网专线。（详见附件1）

3.项目预算价：320000元。

4.供货期：15个日历日。

二、供应商资格条件

1.取得营业执照、税务登记证、组织机构代码证或有效的“三证合一”的营业执照，具有独立法人资格；

2.信誉要求：供应商未被列入“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；不处于“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

三、询价采购报名及响应文件递交截止时间

1、报名及获取招标文件时间：2024年12月11日-2024年12月13日（工作日8:30-12:00，14:30-18:00），投标人可在规定时间按联系方式进行报名。

2、报名及获取招标文件地点：襄阳市樊城区紫贞公园路襄阳市市民服务中心616室。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间： 2024年12月16日9:00

2、地点：襄阳市樊城区紫贞公园路襄阳市市民服务中心616室

3、其他说明：投标文件逾期未送达者将拒收。

五、询价响应文件包括内容：详见附件2

六、发布公告的媒介：询价公告在湖北云谷信息技术有限公司官网发布

七、联系方式

采购人：湖北云谷信息技术有限公司

联系人：姜俊云 电 话：0710-3603627

地 址：襄阳市樊城区紫贞公园路1号襄阳市市民服务中心616室

附件1：采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要配置及性能参数 | 单位 | 数量 |
| **一、无线WiFi系统** | | |  |  |
| 1 | 企业级路由器 | 千兆企业级路由器，终端带机量200台，10个10/100/1000M电口，集成AC控制器功能，最大可管理150台AP，支持PPPoE拨号、PPPoE Server、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能 | 台 | 1 |
| 2 | POE交换机 | 24个10/100/1000Mbps电口（支持POE/POE+），2个SFP光口，支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 2 |
| 3 | 室内放装AP | 多业务室内无线接入点，支持网关功能，双路双频，2.4G最大574Mbps，5G最大1.2Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、PoE供电和本地供电 | 台 | 6 |
| 4 | 双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 2 |
| 5 | 机柜 | 12U壁挂网络机柜 | 台 | 2 |
| 6 | PVC线管 | φ25mm阻燃PVC线管 | 米 | 300 |
| 7 | 辅材 | 标签、网络跳线、水晶头、电源插排及管线接头、实施费用等 | 项 | 1 |
| **二、智能收银一体秤及配套设施** | | |  |  |
| 1 | 智能收银一体秤 | 电子秤称重范围：0～9.999Kg；重量误差不大于0.005Kg；数码管显示或者液晶显示：所称物体重量。 | 台 | 40 |
| 2 | 65寸价格信息公示屏 | 主要呈现市场菜价，订单，销售，数据分析，食品检测等数据，从而呈现市场信息化建设的可视化，数据化。 | 台 | 1 |
| 3 | 55寸立式触摸屏 | 展示市场的摊位分布、菜价公示、食品安全检测信息和溯源信息以及市场广告等信息实时展示 | 台 | 1 |
| 4 | 体温探测设备 | 200ms完成温度测量(@2米内)，±0.3°C测温精度 (@环温10~35°C)，适用于室内无风环境，温度异常实时声音报警，人脸识别+体温测量, 访客加实名双重 授权，控制快速通行。200ms精准识别人脸，有效针对人脸及衣着, 温度智能补偿。支持本地库人脸识别。3m超长距离测温 | 台 | 1 |
| 5 | 客流量探测统计设备 | 一体式人脸识别感知仪，支持wifi，内置MIC,speaker,摄像机支持200万COMS，1080P超宽动态，超低照度，定焦镜头，6mm-16mm镜头可选，内置人脸智能分析算法，支持最佳人脸抓拍，人员特征属性分析，人流量数据分析 | 台 | 1 |
| 6 | 农残检测仪 | 支持仪器使用人员使用账号、密码登陆检测仪器系统界面。仪器内存:≥2GB，固态硬盘：≥16G，仪器配置USB2.0，USB接口数≥2，RS232接口数≥1，配备有线网口数≥1，具备无线通信功能（Wifi模块， 4G通讯模块）内置热敏打印机，可自动打印检测数据及结果，显示检测时间，样品名称，检测人员，检测数据，结果判断等详实数据。仪器可直接使用交流电源；内置锂电池，可连续使用4小时以上，固态高亮度LED光源。 | 台 | 1 |
| **三、应用软件系统开发** | | |  |  |
| **3.1综合管理业务系统** | | |  |  |
| 1 | 系统设置模块 | 我的企业、用户管理、角色管理、基础配置、支付配置、上报参数配置、微信配置等功能。 | 项 | 1 |
| 2 | 基础资料模块 | 商品分类、商品管理、拆分模板管理等功能。 | 项 | 1 |
| 3 | 档案管理模块 | 供应商管理、门店管理、摊位管理、摊位租赁、商户管理、挂账客户管理等功能。 | 项 | 1 |
| 4 | 流通管理模块 | 进场信息、追溯码查询等功能。 | 项 | 1 |
| 5 | 市场管理模块 | 商品价格管理、促销管理、多媒体管理、指导价格管理等功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 评论管理模块 | 商户评论管理、商品评论管理等功能。 | 项 | 1 |
| 7 | 终端管理模块 | 电子称管理等功能。 | 项 | 1 |
| 8 | 数据分析模块 | 销售明细表、追溯统计、品种量价、交易汇总、销售时间段汇总、客流统计等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 对账单模块 | 对账单汇总表、对账单明细表等功能。 | 项 | 1 |
| 10 | 挂账管理模块 | 挂账明细表、挂账汇总表、销账记录表等功能。 | 项 | 1 |
| 11 | 运营管理模块 | 环境卫生、出入口热成像、人流量统计等功能。 | 项 | 1 |
| 12 | 区块链管理模块 | 控制台、日志管理、节点管理等功能。 | 项 | 1 |
| **3.2POS系统** | | |  |  |
| 1 | 登录页 | 系统登录功能。 | 项 | 1 |
| 2 | 交易页面 | 首页、检索等功能。 | 项 | 1 |
| 3 | 支付页面 | 支付页面功能。 | 项 | 1 |
| 4 | 更多 | 系统信息、系统设置、参数配置、挂单管理、商品排序、交易管理、商品管理等功能。 | 项 | 1 |
| 5 | 系统信息 | 系统信息功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 系统设置 | 系统设置功能。 | 项 | 1 |
| 7 | 参数配置 | 秤台配置、打印配置、参数配置、密码配置等功能。 | 项 | 1 |
| 8 | 挂单管理 | 挂单管理功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 商品排序 | 商品排序功能。 | 项 | 1 |
| 10 | 交易管理 | 交易管理功能。 | 项 | 1 |
| 11 | 商品管理 | 商品管理、新增商品等功能。 | 项 | 1 |
| **四、互联网专线** | | |  |  |
| 1 | 互联网专线 | 100M互联网专线，含固定IP | 年 | 3 |

附件2：询价响应文件

**询价响应文件**

一、报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 货物/服务名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标报价（元） | | | | | |  |

说明：所有价格均用人民币表示，单位为元，保留小数点后两位第三位四舍五入。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人 （姓名）系 （投标单位）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我的代理人。参加 （项目名称）询价采购。授权委托人在询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人： 性 别： 年 龄：

身份证号码：

职 务：

授权期限：

附：法定代表人、代理人身份证复印件

四、资格证明文件

1.取得营业执照、税务登记证、组织机构代码证或有效的“三证合一”的营业执照，具有独立法人资格；

2.信誉要求：供应商未被列入“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；不处于“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

五、供应商认为有必要提供的其他证明材料

1、供应商认为有必要提供的其他证明材料。